장생포문화창고 무대조명장치 구매

『시방서 및 제안요청서』

2021년  06월

■  목       차  ■

1장  일     반     사     항

2장  무대조명장치 제원 및 특징

3장  무대조명장치 특기시방서

4장  입찰 및 계약 관련 사항

1장 일 반 사 항

1. 일반사항

1.1 건  명

G2B 세부품명번호	ITEM NO	DESCRIPTION	UNIT	Q'TY
3911150402	1	무대조명장치	SYSTEM	1

1.2 적용범위

본 시방서는 장생포문화창고의 무대조명장치와 관련된 각종 기자재의 납품에 관한 일반적인 공통사항과 특기사항 등 기술적인 사항에 적용한다.

1.3 설치범위

1.3.1 조명기기, LIGHT CONTROL CONSOLE 및 기타설비를 위한 ACCESSORIES 납품

1.3.2 물품의 각종 기술도서, a/s보증서, 품질보증서, 공급자증명원 등의 제출

1.3.3 감독관 지정 장소까지의 운반 및 하차

1.3.4 납품기기의 성능, 하자 보장책임 및 보전에 필요한 제반 행위

1.3.5 시운전 및 교육

1.4 납품, 검사

1.4.1 무대조명장비의 납품시 발주자, 감독원 입회하에, 동등이상 승인을 득하여야 한다.

1.4.2 납품 완료 후 발주자의 입회하에 시운전을 실시하며 인수인계는 서면으로 하며 감독원의 승인을 득하여야 한다.

1.4.3 무대조명장비의 사용설명서를 발주자 측에 제출하여 조작이 편이하도록 하여야 한다.

1.4.4 계약자가 납품하는 모든 제품은 물품 규격서를 100% 만족시키는 정품, 완제품으로 공급하여야 하며, 주요 구성품ㆍ부품          또한 제조사의 정품만을 사용하여야 한다. 또한 COPY 제품은 제외하며, 감독공무원이 필요하다고 인정되는 서류 요구

시 제출해야 한다.

1.5 자격기준

무대조명장치 설비의 완벽한 시설과 하자 보수, 시스템 점검 및 교육 등을 고려하며 본 설비의 설계, 외자재수입, 국산자재 제작, 납품 및 설치 업체는 아래와 같은 자격요건을 갖추고 있는 업체이어야 한다.

1.5.1 G2B 물품분류번호 10자리(3911150402) 입찰참가 등록한 업체이어야 한다.

1.5.2. 「중소기업기본법」제2조제2항에 따른 중·소기업 또는「소상공인보호 및 지원에 관한 법률」제2조에 따른 소상공인으로서「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정(중소기업청 고시)」에 의한 중·소기업‧소상공인 확인서를 소지한 업체

1.6 입찰방법

무대조명장치 설비의 완벽한 시설을 위해 물품의 규격이상의 성능과 규격 등을 갖춘 제품에 한해 가격경쟁 시킴으로서 적합한 제품의 품질향상과 우수규격품을 확보하기 위해 규격. 가격동시입찰에 의해 낙찰자를 결정한다.

1.7 착수시 제출자료

선정된 업체는 다음의 서류를 제출하고 시방서에 따라 계약 기간 내에 납품을 완료하여야 한다.

1.7.1 착수 전 제출서류

(1) 사용자재 승인원 1부.(수입품은 카다로그 포함)

(2) 외산 장비에 대하여 제품의 품질 및 유지관리를 위하여 수급자는 공급 증명원 및 A/S 확약서를 제출하여야 한다.

1.7.2 납품 후 제출서류

(1) 납품계 1부.

(2) 사용 설명서 3부

(3) 사진첩 2부

1.7.3 제출 서류는 수량 및 서류의 관한 사항은 감독관과 협의하여 조정 할 수 있다.

1.8 포 장

모든 제품의 포장은 기름종이, 비닐, 철대, 각재를 사용하여 수송, 납품에 운전까지의 기간 동안 기기를 충 격 및 외부 습도로

부터 보호한다.

1.9 운반 및 납품

1.9.1 계약자는 제작 공정에서 운반하여 납품하다.

1.9.2 모든 제작품은 완전 조립된 상태로 납품함을 원칙으로 한다.

(단, 완전 조립된 상태로 운반 및 납품이 불가능한 경우에는 분해하여 운반하며, 조립 시 계약자책임 하에 조립을 한다.)

1.9.3 납품 장소는 차량 진입이 가능한 장소까지 하차하도록 감독관이 지정한다.

1.9. 4 수입품은 현장 개봉을 원칙으로 하여 검수 후 먼지 등이 침입하지 않도록 재포장하고 수입 원산지는 설계 카탈로그

의거 납품되어야 하며(원본의 원산지와 다른 부분은 불합격 처리함), 납품 검사 후  시건 장치를 하여 보관할 책임을

가지고, 인수인계 시까지 도난, 훼손, 분실 등 관리책임은 공급자에 있다. 단, 수입품 보관 책임을 지기위해서는

계약자는 감독관에게 보관 장소의 크기, 위치 등을 사전에 요청하여 확보해야 한다.

1.10 기기 및 재료

1.10.1 기기 및 재료(기자재)는 모든 신품이어야 한다.

1.10.2 기자재에 사용되는 부품은 한국공업규격품(K.S표시품)을 사용하고, K.S품이 없는 기자재는 형식승인품 또는 공산품

품질관리법에 의하여 품질검사에 합격한 것을 사용한다. 단, 수입되는 기기 및 재료는 UL, cUL, CE, JIS, PSE  등의 이와

동등한 해외 인증품

1.10.3 K,S규정이나 시방서에 명기되지 아니한 사항은 감독관의 지시에 따르며, K.S표시품은 감독관의 승인을 받아 검사를

생략할 수 있다.

1.10.4 검사 및 시험 후 합격된 기자재는 지정장소에 보관하고 불합격된 기자재는 반출하여 합격품으로 보충 한다.

또한, 자재 중 변질, 손상된 것이 발견될 경우에는 불합격품으로 처리한다.

1.11 재해방지 및 피해 대책

1.11.1 설치 중에 발생되는 모든 사고는 계약자가 책임을 져야 하며, 이를 방지하기 위하여 계약자는 고용인에게 필요한 모든 교육 및 지시를 작업 전에 시달한다.

1.11.2 설치 중에 기기가 손상될 우려가 있을 때에는 필요한 방지책을 강구하여 사고 및 재해방지에 만전을 기한다.

1.11.3 작업 중에 사고가 발생하였을 시에는 응급조치를 취함과 동시에 계약자 책임 하에 최단 시일 내에 복구 및 조치를

취한다.

1.12 안전관리

안전관리는 관계법규에 따라 하고 특히 다음 사항을 유의한다.

1.12.1 화재, 도난 및 위험물 취급주의

1.12.2 자재관리 및 정리철거

1.12.3 안전모 착용, 불안전한 요인의 사전제거 및 방지

1.12.4 공급자는 현장의 안전관리지침을 이행할 의무를 가진다.

1.13 하자보증

1.13.1 하자보증기간은 납품(준공)검사 후 2년으로 하여야 한다.(단, 소모품은 제외한다.)

1.13.2 공급자는 하자보증기간동안 천재지변, 불가항력, 기타 고의에 의한 원인을 제외하고는 무상 하자보증의 책임을 진다.

1.13.3 만일 하자 보증기간 중 발생한 하자에 대해서 계약자는 신속하게 수리 또는 교체하여 운영의 중단을 초래하지 않도록 하여야 한다.

1.13.4 공급자는 하자보증 이후에라도 발생되는 시스템의 결함 및 고장 등에 대하여 지속적으로 소요 장비 및 부품 교체가 가능할 수 있도록 준비를 하여야 한다. 단, 외국제조사의 제조(생산) 사정상 기종이 단종(생산중단) 되는 것은 제외한다.

1.14 납품기한

납품기한은 계약일로부터 60 일로 한다. 단, 감독관의 지시에 의하여 상호 납품일자를 조정할 수 있다.

2장 무대조명장치 제원 및 특징

2.1 무대조명장치 조명설비 개요

본 무대조명장치는 장생포문화창고의 무대조명 제작, 납품하는 계약목적물로 원활한 공연, 행사진행 및 보다 폭넓은 연출효과를 내기 위함이며, 사용자의 편리성이 강화된 최신의 조명설비로 안정적인 기능, 품위, 품질로 제작, 설치되도록 하여 최상의 공연 연출 효과를 얻고자 함에 있다.

2.2 무대조명장치 조명설비 특징

2.2.1 건 명 : 장생포문화창고 무대조명장치

2.2.2 범위, 내용

번호	품 명	규 격	수량	단위	비고
1	LED MOVING LIGHT	LED 300W	4	SET
2	LED ELLIPSOID LIGHT	LED 3W x 91 WHITE	4	SET
3	LED PAR LIGHT	LED 12 x 10W RGBW	16	SET

1) 무대조명장치 리스트

3장 무대조명장치 특기시방서

3.1 LED MOVING LIGHT (LED 300W)

3.1.1 일반사양

이벤트 공연 및 공연장의 이동조명 및 효과용의 무빙 LED 라이트로써, DMX 512 신호 방식에 의해 라이트의 헤드가 상,하,좌,우로 자유자재로 움직이며 조명을 할 수 있어야 하며, 수명이 길고, 효율이 좋은 POWER LED을 사용하며, DMX512로 제어 할 수 있는 Power Supply를 장비에 장착하여, 간단하게 컬러변환과 취급 및 이동에 간편하고 안전하게 설계 제작되어야 한다.

3.1.2 제작사양

- 광원소자 : LED 300W , 6500k

- CRI : 70

- 컬 러 : 풀컬러 표현이 가능한 CMY 방식

- 동 작 : 좌,우 540° / 상,하 260°

- Zoom : 10°~30°

- 컬러휠 : 1 x Color Wheel (9 Color Filters + Open)

- 회전 고보 휠 : 1 x Roating Gobo Wheel (7 gobos + Open)

Wheel & Gobo Rotation, indexing and shake

- 고정 고보 휠 : 1 x Static Gobo Wheel (9 gobos + Open)

Wheel indexing, Rotation and shake

- Framing : Rotating 4 framing

- 빔효과 : Rotating 3-facet prism

- 줌 & 포커싱 : Motorized

- Dimming : Electronic, Four dimming curve options

- Iris : 0~100%

- Shutter : Strobe effect, pluse effects, instant open and blackout

- 제어방식 : DMX, RDM

- DMX 채널 : 31CH

- 소비전력 : 442W

- 중 량 : 20.7 Kg

※ 상기 사양 및 규격은 일반규격으로 제품은 동등 이상

3.2 LED ELLIPSOID LIGHT (91 x 3W, Warm White LEDs)

3.2.1. 일반사양

ELLIPSE TYPE으로 설계되어야 하며 광학적인 설계에 의한 LENS를 고정 및 이동으로 배치하며 자유로운 이동으로 투광 면적이 조정되어야 한다. 투광면적의 조정을 위하여 특수 재질의 SHUTTER를 4매 부착시켜 필요한 투광 모형을 연출 할 수 있어야 DMX 512 신호 방식에 의해 간단하게 조명을 할 수 있어야 하며, 수명이 길고, 효율이 좋은 POWER LED을 사용 하여야 한다.

3.2.2. 기술사양

- Light Source : 91 x 3W, Warm White LEDs

- Color temperature : 3000K

- CRI : 97

- Lens Options : 19°, 26°, 36°, 50°

- Dimming : Electronic 0~100%, Four dimming curve options

- Effect : Strobe & pulse, Fast Focus, Electronic shutter

- Fast Focus 기능 : 메뉴 버튼을 5초 동안 누르면 60초간 조명 100% 출력

- 포커스 레버 : 포커스레버가 설치되어 수동으로 회전하여 세밀하게 조정가능

- Control : DMX 512, RDM

- DMX Channel : 1CH, 2CH, 4CH

- Power : 270W

- 중 량 : 7.7Kg(Body only), 2.5Kg(Lens tube)

※ 상기 사양 및 규격은 일반규격으로 제품은 동등 이상

3.3 LED PAR LIGHT (LED 12 x 10W RGBW)

3.3.1 일반사양

이벤트 공연 및 중규모 행사장에서 사용하며, 기존 PAR LAMP 대신에 수명이 길고 효율이 좋은 LED를 사용하며, 색상변환

및 디머, 스트로브 등의 효과기능이 있어야 한다. 4개의 프로그래밍 된 쇼 모드를 활용할 수 있으며, 표시 모드에서 음악의

비트에 효과, 색상 변경 및 이동이 가능하다.

3.3.2 특기사양

- 몸 체 : 높은 내구성의 열가소성 몸체 / BLACK

- LAMP : 12 x 10 W RGBW Osram Ostar LEDs

- LAMP 수명 : 50,000시간

- Color Mixing : RGBW

- Color selection: 33 color presets plus full white

- Beam Angle : 10~60 degree

- 제어방식 : DMX 512 프로토콜

- Control options : DMX, stand-alone scene

- 소비전력 : 148W

- DMX 채널 : 5/9CH

※ 상기 사양 및 규격은 일반규격으로 제품은 동등 이상

4장 입찰 및 계약 관련 사항

4.1 제안 안내사항

4.1.1 제안(입찰) 참가자격

(1) 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 따라 반드시 입찰서 제출 마감일시까지 나라장터 세부품명번호 10자리[3911150402(무대조명장치)]로 입찰참가 등록한 업체

(2) 공동도급 : 불가

4.1.2 제안서 제출

(1) 제출서류

① 사업수행 능력 평가자료

- 조명장치 품질규격 인증서

- 기업신용평가서

② 제품규격서

③ 비교규격서

④ 규격확인자료

⑤ 기술지원 및 사후관리

- 제조사 증명원, 공급자 증명원 및 A/S 기술지원 확약서

- 서약서(붙임3)

- 품질보증각서(붙임4)

- 나라장터에서 출력한 조달청 경쟁 입찰 참가 자격등록증 1부.

※ 제출기한 내 제출(등록)되지 않는 서류는 인정하지 않으며, 제출한 서류는 수정·보완할 수 없으며, 반환하지 않는다(단, 심사에 필요한 경우 등의 사유로 발주자가 요청하는 경우는 제외)

(2) 제출 기한 및 장소 : 입찰공고에 따름

(3) 제출방법

- 제안서는 직접 방문접수 하여야  하며 우편 및 이메일접수는 인정하지 않음

- 제안서를 기한 내 제출하지 않을 경우, 제안의사가 없는 것으로 간주함

- 제안된 내용의 검토를 위해 발주기관의 요구 시, 추가 자료를 제출해야 함

4.1.3 제안서 작성방법

(1) 제안서는 명확하고 상세하게 작성하며 제안서에서 요구하는 모든 사항을 기술하며 아래사항을 준수

(2) 제안서는 A4 용지, 글자는 10포인트보다 작지 않게 작성

(3) 사업추진에 있어 제안서요청에 포함되지 않는 일반적 사항은 발주처의 요구사항에 따른다.

(4) 작성지침에 명시되지 않은 내용에 대한 추가적인 제안사항이 있을 경우 해당항목에 포함

또는 별도의 항목을 추가하여 작성할 수 있고, 해당사항이 없는 경우는 해당항목에 “해당 없음”으로  간략히 기술함

(5) 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용하여 표현하여야 함

※ 예컨대, ‘～이 가능하다’, ‘～할 수 있다’, ‘고려하고 있다’ 등과 같이 모호한 표현은 평가 시 불가능한 것으로 간주함

(6) 제안내용을 보충하기 위해 참고문헌 활용 시 참고문헌 목록을 첨부하고, 그 출처를 정확히 알 수 있도록 표기하여야 함

4.1.4 제안 조건

(1) 본 제안과 관련되어 제출된 자료 일체는 반환하지 않으며 본 제안에 따른 일체 비용은 제안단체가   부담함

(2) 제출된 제안서는 발주처에서 요청하지 않는 한 수정·삭제 또는 대체할 수 없음

(3) 제안서는 허위나 단순한 추측으로 작성해서는 안 되며, 모든 기재사항은 객관적으로 입증할 수 있어야 하고, 입증할 수 없거나 허위로 작성된 사실이 발견될 경우 평가대상에서 제외함은 물론    교부결정 후에도 결정 취소와 함께 인적·물적·기간적 손실에 따른 손해배상을 청구할 수 있음

(4) 본 제안서의 결과에 의한 일체의 계약은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」등 관련 법규를  준수하여야 함

(5) 본 제안서의 계약(사업자 선정 후 체결)에 의한 산출물은 계약에 별도의 명시가 없는 한 발주처에   소유권이 주어짐

(6) 제안서에 제시된 내용은 계약서(사업자 선정 후 작성)에 명시되지 않더라도 이와 동일한 효력을 가짐. 다만, 계약서에 명시된 경우에는 계약서의 내용이 우선함

4.1.5 기타사항

(1) 제안요청일 이후 제안서 제출 시까지 발생하는 모든 사안에 대하여 제안 참여단체의 제안 관계자 이외에 대해서는 대외비로 취급되어야 하며, 본 제안요청서의 전체 또는 일부가 제안서 제출 이외의 다른 목적으로 사용되어서는 안 됨

4.1.6 제안 관련 문의처

(1) 담  당 :

(2) 이메일 :

(3) 전화번호 :

※ 제안내용 중 중요한 사항에 대한 변경은 문서로 제출

4.2 사업자 선정

4.2.1 일반사항

(1) 본 과업에 응찰하고자 하는 자는 제안요청서에 따라 제안서를 작성하여 소정기간 내 제출하여야 함

(2) 제안서에 대한 평가는 “제안서 평가 기준표”에 의거 평가 위원회에서 진행하고, 제안서에 기재되지 않은 사항은 평가하지 않음

4.2.2 입찰방법 : 제한(총액) 규격·가격 동시입찰

(1) 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제7조 및 동법 시행령 제18조의 3항 및 4항에 따른 규격·가격 동시입찰을 진행함

(2) 규격·가격 동시입찰

- 입찰 등록 시, 규격입찰서와 가격입찰서를 동시에 제출하여야 함

- 1단계 규격심사에서 입찰 등록한 규격입찰서에 대한 적합여부를 심사하여 적격사업자 선정함

- 2단계 규격적합 사업자에 한해 기 제출한 가격입찰서를 개찰하며, 예정가격 이하의 최저가 입찰자를 최종 낙찰자로 결정함 (부적격 사업자의 가격입찰서는 개찰하지 않음)

- 가격입찰은 총액입찰로써, 반드시 부가세(VAT)를 포함하여야 함. 별도로 ‘부가세 포함여부’ 가적시되지 않은 경우에는 부가세 포함가격으로 간주함

(3) 입찰일시 및 장소 : 공고서 참조

※ 장소는 사정에 따라 변경될 수 있으며, 변경될 경우에 별도로 공지함

(4) 제안서 평가 (기술규격)

- 제안서 평가(기술규격)는 제안요청사항에 따른 분야별 제안내용을 제안서 평가 기준표 및 기술평가  주요항목에 따라 평가함

※ ‘제안서 평가 기준표’ 참고

4.2.3 낙찰자 결정방법

(1) 제안서 평가 기준표에 의거하여 배점된 항목들을 평가하여 합계점수가 85점 이상인 업체를 적격자로 선정한다.

(2) 규격적합 사업자 중 가격 입찰금액[총액입찰(VAT 포함)]이 예정가격 이하인 최저가 응찰자를 낙찰자로 결정함

《 제안서 평가 기준표 》

ㅇ 세부 평가표

평가 부문별	항목별	평가항목	평가기준	배점	점수
사업수행능력평가(1)	공고 규격 또는 기술과의 적합성	제안서 제품 품질규격인증 여부 (해당 제작사 보유여부 확인 및 인증서제출)	UL, CE, EC, KC 등의 등의 인증	5
	무대조명 전문 기술능력	무대조명 전문 설계의 적정성 여부 (조명장비 상세도 제출)	기술성, 안정성	5
	회사 경영상태	기업신용평가등급	A- 이상	5
			BB0 이상	3
			BB- 이하	2
	소 계			15

목차	평가요소(기준)	평가기준	배점	평가
LED MOVING LIGHT (LED 300W)	○ LAMP : LED 300W , 6500k 또는 동등이상 ○ CRI : 70또는 동등이상 ○ 컬 러 : 풀컬러 표현이 가능한 CMY 방식 또는 동등이상 ○ Zoom : 10°~30° 또는 동등이상 ○ 컬러휠 : 1 x Color Wheel (9 Color Filters +Open) 또는 동등이상 ○ 회전 고보 휠 : 1 x Gobo Wheel (7 gobos + Open) 또는 동등이상 ○ 고정 고보 휠 : 1 x Gobo Wheel (9 gobos + Open) 또는 동등이상 ○ DMX 채널 : 31CH 또는 동등이상 ○ 소비전력 : 442W 또는 동등이상 ○ 인증 : CE 및 UL, ETL 등의 이와 동등한 해외인증	모두만족	25
		1개 불만족	15
		2개 이상 불만족	10

목차	평가요소(기준)	평가기준	배점	평가
LED ELLIPSOID LIGHT (91 x 3W, Warm White LEDs)	○ Light Source : 91 x 3W, Warm White LEDs 또는 동등이상 ○ Color temperature : 3000K 또는 동등이상 ○ CRI : 97 또는 동등이상 ○ Lens Options : 19°, 26°, 36°, 50° 또는 동등이상 ○ Dimming : Electronic 0~100%, Four dimming curve options 또는 동등이상 ○ Effect : Strobe & pulse, Fast Focus, Electronic shutter 또는 동등이상 ○ Control : DMX 512, RDM 또는 동등이상 ○ DMX Channel : 1CH, 2CH, 4CH 또는 동등이상 ○ Power : 270W 또는 동등이상 ○ 인증 : CE 및 UL, ETL 등의 이와 동등한 해외인증	모두만족	25
		1개 불만족	15
		2개 이상 불만족	10
LED PAR LIGHT (12 x 10W RGBW LEDs)	○ LAMP : 12X10W RGBW LEDs 또는 동등이상 ○ Color Mixing : RGBW 또는 동등이상 ○ Color selection : 33 color presets plus full white 'color wheel' effect 또는 동등이상 ○ Beam Angle : 10~60 degree 또는 동등이상 ○ Electronic 디밍 : 0~100% 또는 동등이상 ○ DMX 채널 : 5/9 또는 동등이상 ○ 인증 : CE 및 UL, ETL 등의 이와 동등한 해외인증	모두만족	25
		1개 불만족	15
		2개 이상 불만족	10

제품규격평가(2)	소 계	75

평가 부문별	항목별	평가항목	평가기준	배점	점수
기술지원 및 사후관리 (3)	품질보증계획의 적정성	제안 장비 제조사 증명원 및 AS확약서	제출시	6
	유지보수 신뢰성 및 사후관리	조명장비 품질 보증기간 2년 (보증각서 제출)	제출시	2
	비교 규격서	공고 규격 또는 기술과의 적합성	제출시	2
	소 계			10
합 계				100
검토 의견
업 체 명			종합판정

2021년    월    일

확인자 : 소속             직위(직급)           성명          (서명)

평가자 : 소속             직위(직급)           성명          (서명)

※ 주의사항

1) 위 평가표에 의거하여 수요처에서 적합인 업체만 개찰함

2) 조명장비 특징 및  규격 증빙 카달로그는 제조사 공식 카달로그 및 제작사 홈페이지 공개 자료만 인정함

3) 입찰규격제안서의 공정한 평가를 위해서는 입찰자는 평가항목 및 평가기준을 입증할 수 있는 증명자료 등을 제출 하여야        하며 미제출 또는 규격증빙을 위해서 비공식적인 임의 편집, 작성한 증빙자료는 허용하지 않으므로 부적격 처리함

4) 모든 제품은 기재된 사양의 동등 이상으로 납품해야함

[붙임 1]

목 차	주요 내용	비 고
Ⅰ. 사업수행 능력 평가 자료	ㅇ 조명장비 품질규격 인증서 ㅇ 기업신용평가서
Ⅱ. 규격서	ㅇ 해당재품의 규격을 명확히 기재
Ⅲ. 비교 규격서	ㅇ 제안제품을 규격평가항목에 맞추어 항목별로 비교 하여 기술
Ⅳ. 규격 확인 자료	ㅇ 제안제품의 카다로그 및 규격 확인 자료
Ⅴ. 기술지원 및 사후관리	ㅇ 제조사 공급자 증명원 및 A/S확약서 ㅇ 품질 보증 각서(붙임4)
Ⅵ. 기타	ㅇ 서약서(붙임3)

제안서 목차 및 내용

[붙임 3]

서     약     서

당사는 『장생포 문화창고 무대조명장치』 제안공모에 응모함에 있어 제안 요청사항을 성실히 준수하고 만일 제반규정 및 지침을 위반하고, 지시사항을 불이행할 경우 이에 따르는 어떠한 불이익도 감수할 것이며 공모와 관련한 제출, 심사방법, 심사결과 등에 대하여는 어떠한 이의도 없이 귀 기관의 결정에 따를 것을 확약하며 이에 서약합니다.

2021년    월    일

업 체 명 :

주소/연락처 :

성명(대표) :                 (인)

[붙임 4]

품질 보증 각서

당사는 『장생포 문화창고 무대조명장치』 제안공모에 응모함에 있어 사용자의 부주의 또는 천재지변으로 인한 사고를 제외하고는 정상 작동 및 운영 하에서 납품완료 후 조명장비에 대하여 2년 이내에 하자 발생 시 무상으로 기기의 하자에 대한 부품 제공, 수리 작업을 위한 책임이 있습니다.

◉ 무대조명장비 품질 보증기간 : 납품완료 후 2년

2021년    월    일

업 체 명 :

주소/연락처 :

성명(대표) :                 (인)