냉난방기(GHP) 실외기 시방서

2021. 10. 22.

재단법인 고래문화재단

일반사항

1-1. 적용 범위

본 시방서는 장생포문화창고 2,3층 추가설치 가스히트펌프(GHP) 실외기에 적용한다.

- GHP 실외기는 설치 예정인 실내기(관급자재)와 제어 및 운영상 호환 가능한 제품이어야 한다.

: 실내기 및 옵션 품목은 현재 나라장터종합쇼핑물에 등록되어 있는  「삼성전자 주식회사」 제품이 계약된 바, GHP실외기는 실내기 및 옵션과 시스템 운영에 있어 호환 가능하여야 함.

- 납품 조건: 현장하차도

1-2. 납품 기준 및 사양

1) 본 제품은 해당 제조사의 설치 규격서에 준하여야 하며 규격서에 명시되지 않은 사항은 관련 법령 및 규정 <KSB8051> 가스히트펌프, 냉난방기기의 일반요구사항에 적합한 제품으로 지정된 장소(장생포문화창고)에 납품하여야 한다.

2) 가스엔진히트펌프냉난방기 납품기한 및 납품조건은 다음과 같다.

- 제품규격 및 수량: 공고 내역서 참조

- 납품기한: 2021. 11. 29.까지

- 납품조건: 현장하차도

1-3. 납품 및 승인

1) 계약상대자는 납품지시 후 이 규격서에 의거 납품에 관계되는 자료 및 도면 등을 감독관에게 제출하여 승인을 득한 후 납품하여야 한다.

2) 계약상대자는 납품지시 후 즉시 설치 업체와 공정표를 협의하여 원만히 설치 공정을 수행할 수 있도록 하여야 하며 승인검사는 설치완료 후 시운전 및 수요자 교육확인이 완료된 다음에 감독자와 협의 결정토록 한다.

1-4. 제출서류 관련

1) 관련 법령, 조례 및 규칙에 근거하여 제작, 설치에 필요한 공공기관 및 기타 기관에 제출할 서류와

수속은 계약상대자 부담으로 지체 없이 수행하여야 한다.

2) 계약상대자는 계약 및 납품 시 국내 또는 국외 공인기관 냉난방 시험성적서를 제출하여야 하며, 멀티형은 자체 시험성적서를 제출할 수 있다.

1-5. 기기 및 재료

1) 기자재에 사용되는 부품은 KS표시품 또는 국제규격품을 사용하여야 하며, KS표시품 또는 국제규격품이

없는 기자재는 형식승인품 또는 수요기관 감독관의 승인을 득한 제품을 사용하여야 한다.

2) 필요에 따라 감독관이 자재시험 요청이 있을 때는 관계기관에 의한 시험성적서를 제시하여야 한다.

1-6. 자재 관리

현장에 반입되는 모든 자재는 감독관의 지시에 따라 지정된 장소에 보관하여야 하며, 보관된 자재는 손상이 발생되지 않도록 정리 정돈하여야 한다.

1-7. 제품

본 기기의 제품은 국제표준화 규격, KS인증 등 공인을 받은 업체로서 제작공장에 온도, 습도 및 풍량이 정밀하게 제어되는 성능시험장치와 신뢰성시험을 할 수 있는 환경시험장치를 구비한 업체에서 제작하여야 한다.

1-8. 시험 및 검사

1) 감독관은 필요에 따라 재료의 품질 또는 시험을 지시할 수 있으며, 필요에 따라 소음 및 진동에 대한 시험 및 검사를 계약자 부담으로 이에 성실히 응하여야 한다.

2) GHP 실외기에 대한 냉동공조협회 및 각종 인증기관의 검사가 필요할 경우 제조사와 협의 후 득하도록 한다.

1-9. 기타사항

1) 공급업체는 제조사의 물품공급계약서 및 A/S 확약서 제출이 가능한 업체이어야 한다.

2) 성능이행증권은 물품검수일로부터 6개월, 하자담보책임기간은 성능이행 완료일로부터 2년으로 한다.

3) 기타 내역서 및 시방서, 설계도면에 명시되지 않은 사항은 자의적인 해석을 금지하고 감독관과 협의하여 처리한다.  끝.