시방서 및 제안요청서

장생포문화창고

미디어아트 전시 시스템(하드웨어) 구매․설치(변경)

2022 년 02 월

(재)고래문화재단

- 목         차 -

제 1 장	제 안 설 명 서
제 2 장	표 준 시 방 서
제 3 장	특 별 시 방 서
제 4 장	주 요 자 재 목 록
제 5 장	주 요 자 재 사 양
제 6 장	제안서 제출 및 작성안내
*붙 임	표지서식/ 서약서/ 제품평가표

제1장 제안설명서

1. 건    명 : 장생포문화창고 미디어아트 전시 시스템(하드웨어) 구매․설치

2. 목    적 : 장생포문화창고 미디어아트 전시 시스템(하드웨어) 구매․설치

영상시스템 구축을 위한 비디오 프로젝터 구매와 설치로 안전성을 확보

하고, 관람객에게 고품질의 영상미디어 제공

3. 구매내용 : 고광량 레이저 프로젝터 외 부대장비 구매  ※ 주요자재목록 참조

4. 제안 내용

가. 레이저 프로젝터 구매(부대장비 설치 포함)

나. 기술인력 지원 및 담당직원에게 운용 기술이전

다. 안정적인 빔 프로젝터 사용을 위한 최적화된 환경구축

5. 납품기한 : 계약일로부터 30일 이내

6. 설치장소 : 울산광역시 남구 장생포고래로 110 장생포문화창고 3층

7. 입찰 및 계약 관련 사항

가. 입찰 참가자격

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조 및 같은법 시행규칙 제14조에 의한 참가자격을 갖추고 정보통신공사업법에 따른 정보통신공사업(업종코드:0036)으로 입찰참가 등록한 업체로 본사소재지가 울산광역시에 소재한 업체

나. 사업자 선정방법

- 객관적이고 공정한 기준과 절차를 적용, 공개 경쟁에 의해 많은 사업자에게 참여기회를 부여하여 우수한 기술을 보유한 사업자를 선정한다.

다. 제안서 평가방법

- 접수된 제안서의 규격(기술)평가는 「제품평가표(붙임 3)」에 의거 85점 이상을 획득한 업체를 적격업체로 선정한다.

- 제안서 평가는 수요처의 평가기준에 의하여 평가하며, 제안업체는 평가방식에 대해 일체의 이의를 제기하지 않을 것을 「서약서(붙임 2)」에 의해 동의해야 한다.

-  제안내용을 객관적으로 입증할 수 있어야 하며, 불분명한 사항에 대해서는 제출하지 않은 것으로 평가한다.

라. 계약 조건

- 모든 품목은 기재된 사양의 동등이상 제품으로 납품한다.

- 모든 품목은 각 품목별로 포장해서 개봉되지 않은 상태로 운반하여 납품하는 것을 원칙으로 하며, 현장 감독관의 요구에 따라 검사를 받은 후 합격 된 물품에 대하여 반입하고, 불합격된 물품은 즉시 반출시켜야 한다.

- 계약상대자는 납품 설치 완료 후 납품 확인서 3부를 제출하여야 한다.

- 검수 완료 이후에 공급업체의 책임으로 발생되는 모든 사고와 그로 인한 손해에 대해서는 공급업체에서 변상 조치하여야 한다.

8. 입찰서 제출 및 낙찰자 결정방법

가. 일반 경쟁입찰

- 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 의하여 반드시 나라장터 (G2B)에 입찰마감일 전일까지 정보통신공사업 등록 업체

나. 규격 및 가격분리 동시입찰

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제18조 2단계 입찰

다. 규격입찰을 개찰한 결과 적격자로 확정된 사업자 중 예정가격 이하 최저가를 투찰한 업체를 낙찰자로 선정한다.

라. 공동계약은 불허한다.

마. 분할 납품 불가

9. 제출서류

가. 입찰시 제출서류 : 제안서 입찰공고 참조

나. 공급계약 체결 시 제출 서류

- 「장생포문화창고 미디어아트 전시 시스템(하드웨어) 구매」 공급계약 체결 시 납품업체는 발주처의  원활한 지원을 위하여 다음 서류를 제출하고 현장 감독관의 승인을 받아야 한다.

- 계약시 제출서류

- 규격서 및 규격확인 자료

• 물품 내역서 및 사용설명서

• 최근 5년이내 관급 수행 실적증명서 제출(빔 프로젝터 납품 실적)

• 방송통신기자재등의 적합 인증서

• 제조사 또는 국내 정식 수입원의 정품확인원 및 공급자 증명원

• 제조사 또는 국내 정식 수입원의 A/S 확약서 제출(각 2부)

• 기업신용평가서

• 사업자등록증 및 법인등기부 등본

• 정보통신공사업(업종코드:0036) 입찰참가등록증 1부

• 개인 또는 법인 인감증명원 1부

• 신분증(대표자 또는 입찰참가대리인이 제출할 경우)

• 대표자 또는 입찰참가대리인이 아닐 경우 아래 서류 제출

* 위임장 / 신분증 / 사용인감계(조달등록 인감 날인 시 불필요)

* 재직증명서 또는 직원임을 증명할 수 있는 서류(4대 보험 가입서류 등)

제2장 표준시방서

1. 적용 범위

본 시방서는 「장생포문화창고 미디어아트 전시 시스템(하드웨어) 구매」를 위한 일반적인 사항에 대하여 규정한다.

2. 감독관

본 시방서에서의 감독관이라 함은 물품 구입 발주관서의 장으로부터 감독업무를 위임받은 직원을 말하며 계약상대자 및 책임기술자에 대한 지시, 승인, 검사는 발주관서 장의 권한과 책임에 의하여 행한 것으로 간주한다.

3. 책임 기술자

가. 계약상대자는 시스템에 필요한 책임기술자 1명을 정하여 감독관의 지시에 따라 각종업무와 보안의 책임을 담당하게 하며, 책임기술자는 시스템에 필요한 제반 지식에 정통한자로 지정한다.

나. 계약상대자는 감독관의 요청이 있을 경우 책임기술자를 교체하여야 한다.

4. 납품기준

가. 레이저 프로젝터의 담당 감독관과 협의하여 납품한다.

5. 이 의

시방서에 명기되어 있지 않은 경우나 명확하지 않은 내용으로 인해 해석이 어려울 경우 감독관과 협의 하에 처리한다.

6. 보 안

가. 계약상대자는 발주처에서 요구하는 제반 보안사항을 충실히 이행하여야 하며, 발주처가 요구하는 관련 서류를 제출하여야 한다.

나. 계약상대자는 시스템 구축 및 유지보수와 관련하여 취득한 일체의 계약사항에 대하여 보안을 유지 하여야 하며, 이에 따른 문제발생시 원인 제공자와 계약상대자가 모든 민․형사상 책임을 진다.

7. 납품

가. 시스템 납품은 계약일로부터 30일 이내에 납품 완료하여 시험 운영을 거쳐 정상운영 되어야 한다.

나. 계약상대자는 ‘장비 규격서’에 명시된 물품을 일괄 공급하여 감독관이 지정하는 장소에 감독관 및 담당직원의 입회하에 시스템을 납품하여야 한다. 단, 시스템 납품 후 발주처의 사정으로 인하여 납품장소가 변경될 경우 무상으로 재 납품하여야 한다.

다. 본 영상장비 납품 시 파손 또는 시험 중 에러가 발생하였을 경우 A/S를 불허하며, 동일 사양 이상의 신규 제품으로 교체하여야 한다.

라. 계약상대자가 납품하는 모든 H/W와 S/W는 물품 규격서를 100% 만족시키는 정품(완제품)으로 공급 하여야 하며, 주요 구성품과 부품 역시 제조사의 정품만을 사용하여야 한다. 또한, 감독관이 필요하다고 인정되는 서류 요구 시 제출하여야 한다.(OEM제품 불가)

마. 납품완료는 시스템의 납품, 시험운영 후 감독관의 검수에 의한다.

8. 현장시험 및 검수

가. 계약상대자는 감독관이 요구하는 기간 동안에 검사 및 시험을 수용하여 감독관이나 관련업무

담당 직원의 입회하에 시스템에 대한 시험운영을 실시하여야 한다.

나. 현장 시험에서 발견되는 오류나 불합리한 상황에 대하여 계약상대자는 시스템이 정상적으로

가동될 수 있도록 조치하여야 한다.

다. 현장 시험운영 동안에 감독관으로부터 보완 요구사항이 제시되면 계약상대자는 이를 전면

수용하여 시스템을 보완하여야 한다.

라. 물품 규격 확인은 ‘장비 규격서’에 따르며, 제품별 규격 및 사양에 대하여 각 제품별로 성

능과 품질을 증명할 수 있는 자료를 제출하여야 하고, 규격 확인이 어렵거나 미흡한 경우에는

관련 증빙서류를 제출 또는 기타 확인 과정을 통하여 이를 입증하여야 한다.

마. 시스템 검수에 필요한 장비 및 기기는 계약상대자가 검수기간 동안 무상 으로 제공하고, 시스템에

대한 관련 기술 및 모든 자료의 인계를 감독관으로부터 확인받아야 한다.

9. 기 타

본 시방서에 명시된 사항은 구매에 필요한 최소한의 내용만을 기준으로 규정하였으므로, 상세히 기술되지 않았거나 누락 된 사항에 대해서는 조강전망대 & 평화생태전시관 운영과 관련한 목적 달성에 지장이 없도록 사전에 충분히 검토하여 납품한다.

제3장 특별시방서

1. 적용 범위

가. 본 시방서는 발주처에서 영상장비를 구입하여 원활한 사용을 위하여 지켜야 할 사항을 규정함에 있다.

나. 본 시방서는 「장생포문화창고 미디어아트 전시 시스템(하드웨어) 구매․설치」에 적용한다.

다. 장비는 일반시방서와 특별시방서, 제품사양서 등을 적용하며, 생략 또는 누락 오차가 있는 부분은 전체시스템의 원활한 사용을 위하여 수요기관 요구사항을 수용하여야 한다.

2. 장생포문화창고 미디어아트 전시 시스템(하드웨어) 구매․설치 범위

가. 일반사항

- 시스템 설치 작업에 참여하는 기술자는 반드시 장비 설치 및 운용설명서를 충분히 숙지하여

작업에 임해야 하며, 모든 장비의 포장물은 내부 손상이 가지 않도록 주의하여 해체하고 지정

된 장소에 설치한다.

- 장비 설치 시 수직 ․ 수평이 정확히 유지되도록 고정하고 배선 및 부품의 조립은 특별히 유의

하여야 하며, 작업 완료 후 반드시 현장 감독관의 입회하에 점검을 받아야 한다.

- 설치 작업은 주위 환경을 항상 청결히 유지하여야 하며 어떠한 경우에도 장비에 무리한 힘을

가 하여서는 안 된다.

- 감독관으로부터 설계 변경 지시가 있을 경우 이의 없이 수락하여야 하며 이에 따른 계약내용

변경은 시설공사 계약 일반조건에 준한다.

- 장비 설치를 완료하고 초기 전원 투입 시에는 반드시 당사 감독관의 입회하에 실시한다.

나. 특기 사항

1) 프로젝터 설치

- 레이저 프로젝터의 설치는 견고하게 프로젝터를 안정적으로 거치할 수 있어야 한다. 계약상대

자는 시스템이 그 기능을 100% 발휘할 수 있도록 성실히 설치하여야 한다.

- 프로젝터의 투사 거리 가변 될 수 있으므로 현장 상황을 고려하여 프로젝터용 렌즈는 반드시

담당 감독관과 설치 진행해야 한다.

2) 빔프로젝터 컨트롤 PROGRAM을 운영PC에 사용할시, 사용방법을 담당자에게 교육, 인수인계 하여야

한다.

3. 계약 이행

가. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 등 관계법령과 구매 규격서에 의거하여 계약상대

자는 성실히 수행하여야 하며, 구매 규격서에 명시되지 않은 사항이라도 사업 목적의 달성을

위하여 필요한 사항은 발주처의 요구에 따라 보완하여야 한다.

나. 계약상대자가 본 시방서 및 규격서 등을 완벽히 이행하지 않을 때에는 그 책임이 계약상대자에게

있다.

다. 계약상대자는 원활한 계약 이행을 위해 현장 직원의 교육을 실시하고 계약 이행 도중

계약상대자로 인해 발생되는 모든 안전사고에 대한 책임을 져야 하며,

혹여 시설물 파손에 의한 재산상 피해에 대해서 배상 하여야 한다.

라. 본 시방서 및 규격서에 대한 해석상의 이견이 있을시 관계법령 해석에 따른다.

4. 유지보수 및 장애 대책

가. 무상 하자보증기간은 검수완료일로부터 2년으로 하며, 무상 하자보증기간 중 시스템의 하자가

발생할 경우 계약상대자는 해당 장비 또는 부품을 무상으로 수리하거나 동일 제품으로 무상교환

하여야 하며, 기타 소요되는 일체의 제반경비는 계약상대자가 부담한다.

단, 시스템의 결함으로 가동 중단 회수가 자주 발생할 경우(최초 장애발생 기준30일 이내에 3

회 이상)에 계약상대자는 발주처의 요청에 따라 납품한 전 품목을 신규 장비로 교체한다.

나. 향후 발주처의 시스템을 확장, 재구축 등의 사유가 발생할 경우 계약상대자는 이에

적극지원 ․ 협조 하여야 한다.

5. 기타 사항

가. 제품규격과 상이한 규격의 제품을 납품하거나 납품기한 내에 사업이행을 하지 않았을 경우 또는 요구 서류 미제출시 그 책임은 계약상대자에게 있다.

나. 본 규격서는 최소한의 사항만을 규정한 것으로 계약상대자는 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 관리상 문제가 발생하지 않도록 사전 조치하여야 하며 발주처와 계약상대자간 해석에 차이가 있을 시 감독관과 협의한다.

제4장 주요자재 목록

	품 명	규 격	단위	수량	비 고
1	LCD 레이저 프로젝터	LCD LASER, 6.000lm, 3,000,000:1 WUXGA(1,920*1,200)이상	EA	15
2	옵션 렌즈	전동 Throw ratio : 0.8~1.0:1	EA	13
3	옵션 렌즈	전동 Throw ratio : 0.52:1	EA	2
4	프로젝터 브라켓(제작)	Ceiling	EA	15
5	HDMI Cable	19pin 광케이블	EA	15
6	LAN Cable	RJ-45 CAT6 이상	EA	15
7	Power Amplifier	200W×R1500	EA	1
8	Ceiling Speaker	30W PL8X	EA	6
9	Power Sequence Switcher	GSQ-80(9CH)	EA	2
10	Media Server(제작)	i9/32GB/1tb/RTX3080*1/WIN10 무선 키보드 마우스	EA	1
11	Media Servcr(제작)	i9/32GB/1tb/RTX3080*2/WIN10 무선 키보드 마우스	EA	2
12	Control PC(제작)	i3/8GB/256GB/WIN10 무선 키보드 마우스	EA	1
13	Rack Cabinet	19“, 36U	EA	1
14	Swich Hub	24Port	EA	1

제5장 주요자재 사양

번호	품명(규격)	수 량	단 위
1	빔프로젝터 1) 기 능 - 본 기기는 레이저 광원을 사용하는 3LCD 타입의 6,000lm 제품으로 WUXGA의 해상도를 가지는 빔프로젝터이다 옵션렌즈를 장착 할 수 있어 상황에 맞는 영상 투사가 가능하다 2) LCD Laser Projector - 밝 기 : 6,000LM - 명암비 : 3,000,000 : 1 - 해상도 : WUXGA(1920x1200)/ 영상비 – 16 : 10 - 구동방식 : LCD 0.76인치) - 렌 즈 : 옵션 전기 구동식 줌/ 포커스 - 렌즈 쉬프트 : 수직 : ±67% / 수평 : ±35%(표준렌즈 기준) - 키스톤 : 수직 : ±25˚ / 수평 : ±30˚ - 광 원 : Laser diodes - 광원수명 : 20,000Hour (Nomal) - 단 자 : HDMI 19pin x 1, D-sub HD15p x 2(PC in/Monitor OUT), D-sub 9pin x1(female/male: SERIAL/MULTI SYNC IN), D-sub 9pin x 1(MULTI SYNC OUT), M3jack x 2(REMOTE1 IN), D-sub 9pin x 1(female: REMOTE2IN), M3jack x 2(AUDIO IN/OUT), RJ-45 x2(LAN/DIGITAL LINK, LAN), USB Type A x 1(DCOutput 5V/2A) - 작동환경 : 온도0˚- 45˚/습도 10% - 80%(무응결)/소음 : 34dB(Nomal) - 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.	15	EA
2	옵션렌즈 1) 기 능 - 본 기기는 프로젝터 옵션 렌즈로써 0.8~1.0 : 1 의 줌배율을 가진다. 2) LCD Laser Projector Option Lens - 렌즈 타입 : Short throw zoom Lens - 투사비율 : 0.8 ~ 1.0 : 1 - F 값 : 2.0 – 2.4 - 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.	13	EA
3	옵션렌즈 1) 기 능 - 본 기기는 프로젝터 옵션 렌즈로써 0.8~1.0 : 1 의 줌배율을 가진다. 2) LCD Laser Projector Option Lens - 렌즈 타입 : Short throw zoom Lens - 투사비율 : 0.52 : 1 - F 값 : 2.6 - 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.	2	EA
4	프로젝터 브라켓 1) 기 능 - 본 기기는 프로젝터를 고정하기 위해 사용되는 브라켓이다 2) 기기사양 - 현장상황에 따라 프로젝터를 고정 할 수 있도록 제작	15	EA
5	HDMI CABLE 1) 기 능 - 본 기기는 영상 출력을 위해 연결되는 HDMI케이블이다 2) 기기사양 - 길이 : 50 m - 종류 : 19pin HDMI (광케이블) - 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.	15	EA
6	LAN CABLE 1) 기 능 - 본 기기는 빔 프로젝터의 제어를 위해 사용되는 LAN케이블이다 2) 기기사양 - 종류 : CAT.6 - 연결 커넥터 : RJ-45 - 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.	15	식
7	오디오 앰프 1) 기 능 - 본 기기는 스피커를 울리기 위하여 필요한 전력을 증폭하여 만들어 내는 2채널 아날로그 파워 앰프이다. 2) 기기사양 - Stereo Power Output (RMS) - 8Ω x 2 : 330W - 4Ω x 2 : 450W - Bridged Mono Power Output (RMS) - 8Ω : 900W - Frequency Response(+/-10dB) : 20Hz-20kHz - Topology : Class H - Inputs : 2 x XLR - Outputs : 2 x NL4 (speakON compatible) 2 x XLR link - Sensitivity : 0.775V or 1.4V - Balanced XLR input Impedance : 20kΩ - Maximum Input level : 22dBu (9.7rms) - Voltage Gain : 31dB - Slew Rate : >10V/us - Crosstalk : <-75dB - S/N : >100dB - Distortion(1W) : <0.05% - Damping Factor (8Ω), 10Hz-400Hz : >200 - 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.	1	EA
8	실링 스피커 1) 기 능 - 본 기기는 소리를 출력 하기 위해 사용되는 매립형 스피커 이다 2) 기기사양 - Loudspeaker : 8" woofer with coaxial, 1" tweeter - Power(on 8Ω load) : 20w / 40w (RMS / Music power) - Power : 12w, 6w, 3w, 1.5w(100v) - System 감도 : 93dB (1w / 1m) - Max SPL @ 1m : 109dB(A) (1m / Power MAX) - 주파수 응답특성 : 60 ~ 20,000Hz - Angle of coverage : 150°, 60°, 70° @ 1/2/4kHz(hor.) - Connectors : 6 pin terminal strip - Body colour : White RAL 9003 - Main body material : Plastic - Grill material : Steel - Operating temperature : -25° ~ 55° - Relative humidity : 90% non condensing - 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.	6	EA
9	파워 시퀀스 스위쳐 1) 기 능 - 본 기기는 순차전원 공급기로써 순차적인 전기 공급 및 차단을 목적으로 하는 기기이다 2) 기기사양 - AC 출력 : 채널당 2200W (AC220V / 10A) - DC 출력 : DC24V , 3A (Unswitched) - 램프 출력 : DC12V 400mA - 채널 수 : 9개 ( 뒷면 8 / 상시전원용 전면 1) - 채널당 적정 하중 한계 : 채널당 220V,10A (max 2200W) - 최대 하중 전압값 : 275V - 최대 Link 가능 기기 수 : 100대 - Link 커넥터 : S-VIDEO 4 PIN - 컨트롤 : BYPASS ON/OFF Button (전면부) - 전압 (Voltage) : 220V/60Hz, 표준3-Wire 사용 - 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.	2	EA
10	미디어 서버1(제작) 1) 기 능 - 본 기기는 다면 영상 출력을 위한 미디어 서버로써 각각의 빔프로젝터에 연결되어 영상을 송출하는 기기이다. 2) 기기사양 - CPU : 인텔코어 I9-11세대 11900 (로켓레이크S) - 메인보드 : ASRock B560M PRO4 - 메모리 : 삼성전자 DDR4-3200 (16GB) - 그래픽카드 : 지포스 RTX 3080OC D6X 10GB LHR x 1 - SSD : 마이크론 Crucial MX500 (1TB) - 케이스 : AMAQUEST K500-4GPU Smart USB 3.0 - 파워 : 마이크로닉스 Classic II 1050W 80Plus Gold 230V EU풀모듈러 - 운영체제 : Microsoft Windows 10 Pro (DSP 64bit 한글) - 무선 키보드 마우스 : 플레오맥스 PLEOMAX AVEC-101M 무선 미니 키보드 마우스 세트 - 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.	EA	1
11	미디어 서버2(제작) 1) 기 능 - 본 기기는 다면 영상 출력을 위한 미디어 서버로써 각각의 빔프로젝터에 연결되어 영상을 송출하는 기기이다. 2) 기기사양 - CPU : 인텔코어 I9-11세대 11900 (로켓레이크S) - 메인보드 : ASRock B560M PRO4 - 메모리 : 삼성전자 DDR4-3200 (16GB) - 그래픽카드 : 지포스 RTX 3080 OC D6X 10GB LHR x 2 - SSD : 마이크론 Crucial MX500 (1TB) - 케이스 : AMAQUEST K500-4GPU Smart USB 3.0 - 파워 : 마이크로닉스 Classic II 1050W 80Plus Gold 230V EU풀모듈러 - 운영체제 : Microsoft Windows 10 Pro (DSP 64bit 한글) - 무선 키보드 마우스 : 플레오맥스 PLEOMAX AVEC-101M 무선 미니 키보드 마우스 세트 - 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.	EA	2
12	컨트롤 컴퓨터 1) 기 능 - 본 기기는 다면 영상 출력에 대한 컨트롤을 하는 컴퓨터로써 각각의 미디어 서버와 연결되어 영상의 제어 및 다면 영상 구축, 프로젝터의 제어에 사용되는 기기이다 2) 기기사양 - CPU : 인텔코어 I3-10세대 10105 (코멧레이크S 리프레시) - 메인보드 : ASRock B560M-HDV - 메모리 : 삼성전자 DDR4-3200 (8GB) - 그래픽카드 : 내장그래픽 - SSD : 마이크론 Crucial MX500 (250TB) - 케이스 : AMAQUEST K238F 2U 랙마운트 - 파워 : 마이크로닉스 Classic II 500W 80Plus 230V EU - 운영체제 : Microsoft Windows 10 Pro (DSP 64bit 한글) - 무선 키보드 마우스 : 플레오맥스 PLEOMAX AVEC-101M 무선 미니 키보드 마우스 세트 - 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.	EA	1
13	랙 케비넷 1) 기 능 - 본 기기는 크기에 맞는 영상,음향 기기들을 보관하는데 사용하는 기기이다. 2) 기기사양 - 유닛 : 36U - 마운트 타입 : 케이지 너트 타입 - 바퀴 : 4개 - 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.	1	EA
14	스위치 허브 1) 기 능 - 본 기기는 메인 인터넷을 받아 미디어 서버 등을 연결시켜주는 스위치 허브이다 2) 기기사양 - 포트 개수 : 24개 - 전원 : 110-240V AC 50/60Hz - 장착 : 랙 장착 - 커넥터 : RJ-45 - 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.	1	EA

제6장 제안서 제출 및 작성안내

1. 제안서 제출 안내

가. 공문과 함께 대표자 인감을 날인하여 제출하고, 제출 기한 내에 미제출 시에는 제안 의사가 없는 것으로 간주하며,  제안서류 및 관련 자료는 반환하지 않는다.

나. 제안서는 제안서 검토를 위해 수요처의 추가적인 자료 제출 요구가 있는 경우 이에 응해야 한다.

다. 제안서는 계약서에 명시되지 않은 내용이라도 계약서와 동일한 효력을 가진다. 단, 계약서에  명시된 경우는 계약서가 우선한다.

라. 제안서에 대한 해석상 문제가 발생 시 김포시 내부 기준에 따른다.

2. 제안서 제출방법

가. 제 출 처 : 고래문화재단 행정지원팀

나. 제출방법 : 직접방문 제출

3. 제안서 작성 시 유의사항

가. 제안서와 기타 구비서류를 검토하여, 제출 서류가 미비한 업체는 상황에 따라 보완지시 ․      실격처리 ․ 감점처리 등의 조치를 취하여 그 결과를 기술평가 점수에 반영한다.

나. 제안 내용에 대한 확인 ․ 검증이 필요한 경우 제안사에 입증 자료를 요구할 수 있으며, 입증   자료를 제출하지 못할 경우 불가능한 것으로 판단한다.

다. 추가자료 요청 시 제안 업체는 이에 성실히 임하여야 하며, 미제출 시 불이익은 제안업체가   책임을 진다. (제안서 검토 후 추후 통보)

라. 제안 내용의 전부 또는 일부에 대하여 담합 한 사실이 발견되거나 담합 하였다고 판단되는 경우에는 제안을 무효로 한다.

마. 제안서 평가는 수요처의 평가기준에 의하여 평가하며, 제안사는 기술 평가 결과에 대해 일체의  이의를 제기할 수 없으며 세부적인 평가항목 및 결과는 공개하지 않는다.

바. 제출된 제안서는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요 비용은 입찰참가자가  부담한다.

사. 계약이 완료된 이후라도 제안서의 내용이 허위로 작성한 사실이 발견되거나 제안된 내용을 충족시키지 못할 경우 제안업체는 일체 손해 배상 책임진다.

아. 모든 산출물은 지적재산권과 관련된 사항을 주의해서 작성하여야 하며 지적재산권과 관련된   문제 발생 시 계약상대자가 모든 책임진다.

자. 사업 특성상, 본 제안요청서는 사업의 범위, 내용 등을 상세하고 명확하게 정의되지 못한 한계를 가지고 있으므로 제안요청서에 기술되지 않은 사항이라도 꼭 사업에 필요하다고 판단되는 사항은 상호 간 협의 하에 사업범위에 포함시킬 수 있다.

차. 계약상대자는 계약업무 수행과 관련해 습득한 사실에 대하여 보안을 준수 하여야 한다.

카. 제안사는 본 사업과 관련하여 취득한 업무내용에 대하여 제3자에게 누설하여서는 안 되며,

수요처가 요구하는 보안사항을 철저히 준수하여야 한다.

타. 제안 요청서 및 관련 자료는 제안서 작성 이외의 목적으로 사용 할 수 없다.

파. 제안사가 제출한 모든 자료 및 문서는 제안사의 권익보호를 위하여 외부에 공개하지 않음을    원칙으로 한다.

4. 제안서 작성 요령

가. 제안서는 목차에 따라 간결하고 명확하게 작성하고 아래 내용을 준수한다.

나. 제안서는 A4용지에 종 방향으로 작성하며, 단면 ․ 단색의 인쇄를 한다.

다. 제안서에서 기술한 내용에 대한 증빙서류는 첨부한다.

라. 제안은 제안요구사항 및 제안서 작성요령을 최대한 충족하도록 작성한다.

마. 제안내용은 꼭 필요한 사항 위주로 명료하게 작성하여야 하며 불확실한 용어의 사용 및

추상적인 표현은 하지 말아야 한다.

바. 「～할 수 있다」, 「～할 예정이다」, 「~을 고려하고 있다」등 모호한 표현은 불가능한 것

으로 해석한다.

사. 목차의 항목 중 해당내용이 없는 경우에는 '해당사항 없음'으로 기술한다.

아. 제안서는 허위 또는 예상으로 작성하지 않아야 하며 허위로 작성한 사실이 발견될 시에는

평가대상에서 제외한다.

자. 사업 추진에 있어 계약서와 제안서, 제안요청서에 포함되지 않은 일반적 사항은 수요처

요구사항을 따른다.

차. 제안업체는 사업목적을 효과적으로 달성하기 위하여 필요하다고 판단되는 사항에 대해

추가로 제안할 수 있다

카. 공급확약서를 첨부하여야 하며, 제공한 업체의 신뢰성에 대한 서류를 추가로 요구할 수 있다.

5. 제안서 평가 방법

가. 접수된 제안서의 규격(기술)평가는 「제품평가표(붙임 4)」에 의거 85점 이상을 획득한 업체를 적격업체로 선정한다.

나. 제안내용을 객관적으로 입증할 수 있어야 하며, 불분명한 사항에 대해서는 제출하지 않은

것으로 한다.

6.  제안서 작성 지침 (목차 및 내용)

목 차	작성 내용
1. 규격서	o 해당 제품의 제안요청 내용을 명확하게 이해하고 본 제안의 목적, 범위, 전제조건과 제안의 특징 및 장점을 요약하여 기술 (제안 제품의 규격서로 반드시 제출할 것)
2. 사업수행 능력 자료	o 최근 5년 이내 관급 수행 실적증명서 제출, 빔 프로젝터 납품 실적 o 기업신용평가서
3. 규격 확인 자료	o 제안제품의 카탈로그 등 규격 확인이 가능한 자료 (제안규격은 입찰 개시 전 제조사 홈페이지에 등록된 사양을 기준으로 하며 임으로 발행 된 서류는 일체 인정하지 않는 점 유의바람)
4. 제조사 증명서	o 제안제품의 제조사(국내 정식 수입원) 정품 공급자 증명원
5. A/S 확약서	o 제안제품에 대한 제조사(국내 정식 수입원) A/S 확약서
6. 적합인증서	o 제안제품의 방송통신기자재 등의 적합인증서

※ 제안서 작성 시 주의사항

1) 평가표에 의거하여 수요처에서 적합인 업체만 개찰함

2) 장비 특징 및 규격 증빙은 제조사 공식 카달로그 및 제작사 홈페이지 공개 자료만 인정함

3) 입찰규격제안서의 공정한 평가를 위해서는 입찰자는 평가항목 및 평가기준을 입증할 수 있는 증

명  자료 등을 제출하여야 하며 미제출 또는 규격증빙을 위해서 비공식적인 임의 편집, 작성한 증빙자료는 허용하지 않으므로 부적격 처리함

4) 모든 제품은 기재된 사양의 동등 이상으로 납품해야 함

5) 구성품 및 수량이 규격서에 미달 시 부적격 처리함

[붙임1 : 표지 서식]
	규격 입찰서
건 명 : 장생포문화창고 미디어아트 전시 시스템(하드웨어) 구매․설치
주 소 : 상 호 : 대표자 : (인) (재)고래문화재단이사장 귀중

[붙임 2 : 서약서]

서  약  서

상호 또는 법인명		법인등록번호 (사업자등록번호)
주 소		대 표 자

1. 「장생포문화창고 미디어아트 전시 시스템(하드웨어) 구매․설치」 입찰 참여와 관련하여 작성된 모든 관련 증빙자료는 신의성실의 원칙에 입각하여 작성 제출하며, 만일 제출한 서류가 부정한 방법으로 작성되거나 허위 기재 상황 등이 확인될 경우에는 참가자격 제외 및 수요처의 손해 배상 청구 등 수요처의 조치에 대하여 아무런 이의를 제기하지 않겠음을 서약합니다.

2. 수요처의 선정방식과 평가방식에 이의가 없음을 서약합니다.

주  소 :

상  호 :

대표자 :                     (인)

(재)고래문화재단이사장 귀중

[붙임 3 : 품질보증각서]

품질 보증 각서

당사는 「장생포문화창고 미디어아트 전시 시스템(하드웨어) 구매․설치」 제안공모에 응모함에 있어 사용자의 부주의 또는 천재지변으로 인한 사고를 제외하고는 정상 작동 및 운영 하에서 납품완료 후 2년 이내에 하자 발생 시 무상으로 기기의 하자에 대한 부품 제공, 수리 작업을 위한 책임이 있습니다.

◉ 품질 보증기간 : 납품완료 후 2년

주  소 :

상  호 :

대표자 :                     (인)

(재)고래문화재단이사장 귀중

[붙임 4 : 제품평가표]

제안서 평가 기준표

평가대상 업체명 :

평가 부문별	항목별	평가항목	평가기준	배점	점수
사업수행 능력평가	품질인증 및 표준화 여부	주요 장비(빔프로젝터)의 품질규격 인증 여부 (정품확인서 제출)	제출	12
			미제출	5
	수행실적 여부	최근 5년이내 수행 실적증명서 제출 -빔 프로젝터 납품 실적 【공공기관 납품실적은 납품실적증명서, 민간 납품실적은 계약서, 세금계산서를 증빙서류로 제출】	5억이상	5
			3억 미만	3
	회사 경영상태	기업신용평가등급	A- 이상	3
			BB- 이상	2
			CCC+ 이상	1
	소 계			20

평가부문별	항목별	평가항목	평가기준	배점	점수
제품규격평가 (공고규격 또는 기술과의 적합성)	no. 1 빔프로젝터	1. 방 식 : LCD LASER PROJECTOR 2. 광원수명 : 20,000Hour 3. 해 상 도 : WUXGA (1920 * 1200) 이상 4. 명 암 비 : 3,000,000 :1 5. 밝 기 : 6,000LM 이상 6. 소 음 : 32dB(일반) 이하 7. 소비전력 : 360W 이하	모든사양 동등이상	20
			6개사양 동등이상	18
			5개사양 동등이상	15
			4개사양 동등이상	10
			3개사양 동등이상	5
	no. 2 옵션 렌즈	1. Short throw zoom Lens 2. Throw ratio : 0.8 - 1.0 : 1 3. F : 2.0 – 2.4	모든사양 동등이상	10
			2개사양 동등이상	7
			1개사양 동등이상	5
	no. 3 옵션 렌즈	1. Short throw Fixde Lens 2. Throw ratio : 0.52 : 1 3. F : 2.6	모든사양 동등이상	10
			2개사양 동등이상	7
			1개사양 동등이상	5
	no. 4 오디오 앰프	1. 사용전압 : AC100~240 V 2. 신호대잡음비 : 100 dB 3. 왜곡 (1w) : 0.05 % 4. 정격출력 : 330×2 W 5. 주파수응답 : 20~20000 Hz 6. 형태 : 랙형 7. 입력 : XLR x 2 8. 출력 : 2 x NL4(speakON 호환) : 2 x XLR 링크 9. 최대입력레벨 : 22dBu (9.7vrms)	모든사양 동등이상	20
			8개사양 동등이상	18
			6개사양 동등이상	15
			4개사양 동등이상	10
			2개사양 동등이상	5
	no. 5 실링스피커	1. 유닛 : 8“ woofer with coaxial 1“ tweeter 2. 출력 : 12W – 6W – 3W – 1.5W (100V) 3. 감도 : 93 dB (1W/1M) 4. 최대음압 : 109dB (A) (1M / POWER MAX) 5. 주파수 응답 : 60Hz - 20kHz 6. 지향각도 : 150°/60°/70°@ 1/2/4 kHz(hor.) 7. 커넥터 : 6pin terminal strip	모든사양 동등이상	20
			6개사양 동등이상	18
			4개사양 동등이상	15
			3개사양 동등이상	10
			2개사양 동등이상	5
소 계				70

기술지원 및 사후관리 (품질보증계획의 적정성)	영상장비(빔프로젝터) 품질보증 국내정식수입원 공급자증명원 및 A/S확약서	제출	5
	품질 보증기간 2년 (보증각서 제출)	제출	5
	소 계		10
비 고		합 계	100
업 체 명		종 합 판 정

2022년  2 월     일

평가자 : 소속              직위(직급)             성명           (서 명)

평가자 : 소속              직위(직급)             성명           (서 명)